WIFI
百科名片



   

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/image/a8ad9413d9ee3ee0f6039e5f" \t "_blank" 
Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备（如PDA、手机）等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌，由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。现时一般人会把Wi-Fi及IEEE 802.11混为一谈。甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路。
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Wi-Fi标志

Wi-Fi联盟成立于1999年，当时的名称叫做Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA)。在2002年10月，正式改名为Wi-Fi Alliance。 

　　通俗说法： 
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无线路由器

Wi-Fi 原先是无线保真的缩写，Wi-Fi 的英文全称为wireless fidelity在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”，实质上是一种商业认证，同时也是一种无线联网的技术，以前通过网线连接电脑，而现在则是通过无线电波来连网；常见的就是一个无线路由器，那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用WIFI连接方式进行联网，如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路，则又被称为“热点”。 

　　现在市面上常见的无线路由器多为54M速度，再上一个等级就是108M的速度，当然这个速度并不是上互联网的速度，上互联网的速度主要是取决于WIFI热点的互联网线路。 

编辑本段读音

　　“wifi”拼音音译为：“waifai”亦或“waifi”。"waifai"为通讯官方译音。 

　　据著名的美国韦氏大学词典和法国的罗贝尔词典，音标是[wifi]，发音还是为"waifai"。 

编辑本段由来
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蓝牙+wifi 无线设备

IEEE 802.11 第一个版本发表于1997年，其中定义了介质访问接入控制层（MAC层）和物理层。物理层定义了工作在2.4GHz的ISM频段上的两种无线调频方式和一种红外传输的方式，总数据传输速率设计为2Mbit/s。两个设备之间的通信可以自由直接（ad hoc）的方式进行，也可以在基站（Base Station，BS）或者访问点（Access Point，AP）的协调下进行。 

　　1999年加上了两个补充版本：802.11a定义了一个在5GHz ISM频段上的数据传输速率可达54Mbit/s的物理层，802.11b定义了一个在2.4GHz的ISM频段上但数据传输速率高达11Mbit/s的物理层。 

　　2.4GHz的ISM频段被世界上绝大多数国家所使用，因此802.11b得到了最为广泛的应用。苹果公司把自己开发的802.11标准起名叫AirPort。1999年工业界成立了Wi-Fi联盟，致力解决符合802.11标准的产品的生产和设备兼容性问题。Wi-Fi为制定802.11无线网络的组织，并非代表无线网络。 

编辑本段简介

　　Wi-Fi 俗称 无线宽带 （中国电信将 CDMA 1X/3G也称为无线宽带） 
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黑莓8320 Wi-Fi手机

所谓Wi-Fi，其实就是 IEEE 802.11b 的别称，是由一个名为“无线以太网相容联盟”（Wireless Ethernet Compatibility Alliance, WECA）的组织所发布的业界术语，中文译为“无线相容认证”。它是一种短程无线传输技术，能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。随著技术的发展，以及IEEE 802.11a 及IEEE 802.11g等标准的出现，现在IEEE 802.11 这个标准已被统称作Wi-Fi。从应用层面来说，要使用Wi-Fi，用户首先要有Wi-Fi 兼容的用户端装置。 

　　Wi-Fi是一种帮助用户访问电子邮件、Web和流式媒体的赋能技术。它为用户提供了无线的宽带互联网访问。同时，它也是在家里、办公室或在旅途中上网的快速、便捷的途径。能够访问 Wi-Fi 网络的地方被称为热点。Wi-Fi或802.11G在2.4Ghz频段工作，所支持的速度最高达54Mbps。另外还有两种802.11空间的协议，包括(a)和(b)。它们也是公开使用的，但802.11G在世界上最为常用。 

　　Wi-Fi 热点是通过在互联网连接上安装访问点来创建的。这个访问点将无线信号通过短程进行传输 - 一般覆盖300英尺。当一台支持 Wi-Fi 的设备（例如Pocket PC）遇到一个热点时，这个设备可以用无线方式连接到那个网络。大部分热点都位于供大众访问的地方，例如机场、咖啡店、旅馆、书店以及校园等等。许多家庭和办公室也拥有 Wi-Fi 网络。虽然有些热点是免费的，但是大部分稳定的公共 Wi-Fi 网络是由私人互联网服务提供商(ISP)提供的，因此会在用户连接到互联网时收取一定费用。 
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支持Wi-Fi的笔记本

全称Wireless Fidelity。802.11b有时也被错误地标为Wi-Fi，实际上Wi-Fi是无线局域网联盟（WLANA）的一个商标，该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作，与标准本身实际上没有关系。但是后来人们逐渐习惯用WIFI来称呼802.11b协议。它的最大优点就是传输速度较高，可以达到11Mbps，另外它的有效距离也很长，同时也与已有的各种802.11 DSSS设备兼容。笔记本电脑技术——迅驰技术就是基于该标准的。 

　　IEEE（［美国］电子和电气工程师协会）802.11b无线网络规范是IEEE 802.11网络规范的扩展，最高带宽为11 Mbps，在信号较弱或有干扰的情况下，带宽可调整为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps，带宽的自动调整，有效地保障了网络的稳定性和可靠性。其主要特性为：速度快，可靠性高，在开放性区域，通讯距离可达305米，在封闭性区域，通讯距离为76米到122米，方便与现有的有线以太网络整合，组网的成本更低。 

　　Wi－Fi（WirelessFidelity，无线相容性认证）的正式名称是“IEEE802.11b”，与蓝牙一样，同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。虽然在数据安全性方面，该技术比蓝牙技术要差一些，但是在电波的覆盖范围方面则要略胜一筹。Wi－Fi的覆盖范围则可达300英尺左右（约合90米），办公室自不用说，就是在小一点的整栋大楼中也可使用。　因此，Wi－Fi一直是企业实现自己无线局域网所青睐的技术。还有一个原因，就是与代价昂贵的3G企业网络相比，Wi－Fi似乎更胜一筹。关于Wi－Fi 的热点都诞生在2002年，在美国，Wi－Fi就像早期的因特网一样，呈现出星火燎原之势。在2003年它注定要在世界范围内有着美好的前景。 

　　Wi－Fi带来的高速无线上网将像今天人们打手机一样平常。各厂商目前都积极将该技术应用于从掌上电脑到桌面计算机的各种设备中，制造新的卖点。随着Wi－Fi设备数量的增加，其价格将会下降。Wi－Fi设备的全球年产量在2006年将达到3300万台。 

　　WIFI突出优势 

　　　其一，无线电波的覆盖范围广，基于蓝牙技术的电波覆盖范围非常小，半径大约只有50英尺左右?约合15米?，而Wi-Fi的半径则可达300英尺左右?约合100米，办公室自不用说，就是在整栋大楼中也可使用。最近，由Vivato公司推出的一款新型交换机。据悉，该款产品能够把目前Wi-Fi无线网络300英尺?接近100米?的通信距离扩大到4英里(约6.5公里)。 

　　其二，虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好，数据安全性能比蓝牙差一些，传输质量也有待改进，但传输速度非常快，可以达到54mbps，符合个人和社会信息化的需求。 

　　其三，厂商进入该领域的门槛比较低。厂商只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员较密集的地方设置“热点”，并通过高速线路将因特网接入上述场所。这样，由于“热点”所发射出的电波可以达到距接入点半径数十米至100米的地方，用户只要将支持无线LAN的笔记本电脑或PDA拿到该区域内，即可高速接入因特网。也就是说，厂商不用耗费资金来进行网络布线接入，从而节省了大量的成本。 
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USB无线网卡

根据无线网卡使用的标准不同，WIFI的速度也有所不同。其中IEEE802.11b最高为11Mbps（部分厂商在设备配套的情况下可以达到22Mbps），IEEE802.11a为54Mbps、IEEE802.11g也是54Mbps(Netgear SUPER G技术可以将速度提升到 108Mbps，但是不属于802.11n标准） 

　　WIFI是由AP(Access Point)和无线网卡组成的无线网络。AP一般称为网络桥接器或接入点，它是当作传统的有线局域网络与无线局域网络之间的桥梁，因此任何一台装有无线网卡的PC均可透过AP去分享有线局域网络甚至广域网络的资源，其工作原理相当于一个内置无线发射器的HUB或者是路由， 而无线网卡则是负责接收由AP所发射信号的CLIENT端设备。 

　　而wireless b/g表示网卡的型号，按照其速度与技术的新旧可分为802.11a、802.11b、802.11g、802.11n。 

　　讲起无线网，大家都有一种似是而非的感觉，无线是否是简单的两台计算机互联？No！这已经是上个世纪的无线概念，新一代的无线网络，将以无须布线和使用相对自由，建立起人们对无线局域网的全新感受。需求决定了市场的发展，很少见到哪种IT技术或是产品能够像它一样有如此迅猛的增长势头，不受任何约束随时随地访问互联网不再是梦想，其中，WiFi发挥了至关重要的作用。Wi-Fi代表了“无线保真”，指具有完全兼容性的802.11标准IEEE802.11b子集，它使用开放的2.4GHz直接序列扩频，最大数据传输速率为11Mbps，也可根据信号强弱把传输率调整为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps带宽。无需直线传播传输范围为室外最大300米，室内有障碍的情况下最大100米，是现在使用的最多的传输协议。它与有线网络相较之下，有许多优点： 

　　无须布线 
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台式机无线网卡

WiFi最主要的优势在于不需要布线，可以不受布线条件的限制，因此非常适合移动办公用户的需要，具有广阔市场前景。目前它已经从传统的医疗保健、库存控制和管理服务等特殊行业向更多行业拓展开去，甚至开始进入家庭以及教育机构等领域。 

　　健康安全 

　　IEEE802.11规定的发射功率不可超过100毫瓦，实际发射功率约60~70毫瓦，这是一个什么样的概念呢？手机的发射功率约为200毫瓦至1瓦间，手持式对讲机高达5瓦，而且无线网络使用方式并非像手机直接接触人体，是绝对安全的。 

编辑本段组建方法

　　一般架设无线网络的基本配备就是无线网卡及一台AP，如此便能以无线的模式，配合既有的有线架构来分享网络资源，架设费用和复杂程度远远低于传统的有线网络。如果只是几台电脑的对等网，也可不要AP，只需要每台电脑配备无线网卡。AP为AccessPoint简称，一般翻译为“无线访问节点”，或“桥接器”。它主要在媒体存取控制层MAC中扮演无线工作站及有线局域网络的桥梁。有了AP，就像一般有线网络的Hub一般，无线工作站可以快速且轻易地与网络相连。特别是对于宽带的使用，WiFi更显优势，有线宽带网络（ADSL、小区LAN等）到户后，连接到一个AP，然后在电脑中安装一块无线网卡即可。普通的家庭有一个AP已经足够，甚至用户的邻里得到授权后，则无需增加端口，也能以共享的方式上网。 

　　长距离工作，别看无线WIFI的工作距离不大，在网络建设完备的情况下，802.11b的真实工作距离可以达到100米以上，而且解决了高速移动时数据的纠错问题、误码问题，WIFI设备与设备、设备与基站之间的切换和安全认证都得到了很好的解决。 

　　但随着无线产业从802.11g到下一代802.11n标准的演变，越来越多的产品开始采用功能强大的802.11n技术，因为它能提供更快更可靠的无线连接。802.11n平台的速度比802.11g快7倍，比以太网快3倍。另外，它具有更大的覆盖范围，可以在整个家庭内提供健壮的连接，即使是各个角落也游刃有余。由于它具有很大的带宽，因此802.11n是首个能够同时承载高清视频、音频和数据流的无线多媒体分发技术。而且802.11n产品还提供并发双频操作，因此能为宽带多媒体应用提供更多的信道容量。 

　　如今许多消费者拥有数字电影、电视片、音乐和照片库，他们非常希望能够从家庭中的任何地方通过无线设备访问这些媒体内容。802.11n不仅支持多个并发用户和设备，而且它的超强功能可保证服务质量，确保家庭中所有设备提供更佳用户体验，同时提供智能的内容管理和发布。 

　　802.11n标准的版本还是草案2.0版，正式版的批准有望在2009完成。802.11n规范的草案2.0版已经非常完善，今后对草案应该不会有大的修改。对支持802.11n较早草案的802.11n设备而言，这些设备可以通过固件实现升级。为了促进802.11n的普及，Wi-Fi认证非常关键。 

　　因此，市场向802.11n转变的趋势越来越明显，并且更具性价比。802.11n生态系统也在迅速发展，有越来越多的制造商在HDTV、机顶盒和媒体适配器中增加802.11n技术。该趋势将推动整个家庭的视频发布无线覆盖成为新的杀手应用。据ABI Research公司预测，2008年802.11n产品将占全部Wi-Fi交货量的近一半。 

编辑本段应用

　　由于WiFi的频段在世界范围内是无需任何电信运营执照的免费频段，因此WLAN无线设备提供了一个世界范围内可以使用的，费用极其低廉且数据带宽极高的无线空中接口。用户可以在WiFi覆盖区域内快速浏览网页，随时随地接听拨打电话。而其它一些基于WLAN的宽带数据应用，如流媒体、网络游戏等功 能更是值得用户期待。有了WiFi功能我们打长途电话（包括国际长途），浏览网页、收发电子邮件、音乐下载、数码照片传递等，再无需担心速度慢和花费高的问题。 

　　WiFi在掌上设备上应用越来越广泛，而智能手机就是其中一份子。与早前应用于手机上的蓝牙技术不同，WiFi具有更大的覆盖范围和更高的传输速率，因此WiFi手机成为了目前移动通信业界的时尚潮流。 

　　现在WiFi的覆盖范围在国内越来越广泛了，高级宾馆，豪华住宅区，飞机场以及咖啡厅之类的区域都有WiFi接口。当我们去旅游，办公时，就可以在这些场所使用我们的掌上设备尽情网上冲浪了。 

　　手机WiFi是潮流 

　　WLAN是Wireless Local Area Network（无线局域网）的缩写，它是一种基于802.11n/b/g/a标准，利用WiFi无线通信技术将PC等设备连接起来，构成可以互相通信、实现资源共享的网络。 

　　近两年，市场上支持UMA（Unlicensed Mo-bile Access非授权移动接入）等技术，具备WLAN连接功能的智能手机越来越多。它们除了可以借助GSM/CDMA移动通信网络通话外，还能在WiFi无线局域网覆盖的区域内，共享PC上网或VoIP通话。下面，我们就以采用Windows Mobile操作系统的WiFi手机为例，为大家介绍手机如何通过WLAN上网。 

　　拥有WiFi功能的手机一览：诺基亚N97mini 、诺基亚N80、诺基亚5800XM、诺基亚5730XM、诺基亚E66（大陆行货不支持）诺基亚5800w、诺基亚5530、诺基亚C6、诺基亚N8、诺基亚N79、诺基亚N78、诺基亚E52、诺基亚E72i、诺基亚X6、索爱W960、索爱J20、三星i8320（Vodafone360 H1）、三星SGH-T709、摩托罗拉A910、摩托的A3100 、多普达838、苹果Iphone 4等。 

　　通过无线路由器上网 

　　为了能用手机躺在床上上网，开通GPRS。无奈GPRS上网不但速度难以让人满意，资费也不便宜。总不能为了懒而去买台笔记本电脑吧？当然不用。其实，只需一台无线路由器，我们就能让手机和PC共享宽带上网。 

　　目前通过无线路由器或无线AP上网，已经成为很多上网用户的选择。通过无线路由器、LAN或WLAN，PC可以轻松的利用ADSL、Cable、FTTX等宽带接入Internet。 

　　WiFi手机通过无线路由器共享上网也非常方便，多数WiFi手机不需要做任何设置，在无线路由器的信号覆盖范围内，WiFi手机和无线路由器的默认设置下，WiFi手机就能自动获取IP地址进行无线连接，并利用手机自带的IE、MSN等软件无线上网。当然，如果在WiFi手机和无线路由器都正常开启的情况下，WiFi手机无法通过无线路由器共享上网，我们就需要检查一下设备的设置。 

　　无线路由器的设置 

　　首先，确定PC能通过无线路由器正常上网，如不能，则检查无线路由器是否正常开启并设置正确。其次，在能正常接入无线网络的任一台PC的IE地址栏中，输入无线路由器的IP地址，登录无线路由器的管理页面进行检查。重点检查以下几方面：确保DHCP服务器启用，并有足够的地址池；允许SSID广播；取消任何非必须的安全认证及密钥；关闭无线路由器的防火墙功能。如果有必要，还可重启无线路由器，或在设置界面中将它恢复出厂设置，再重新设置宽带网络 

　　WiFi手机的设置 

　　首先，依次打开“开始→设置→连接”，在“高级→选择网络”选项中，确保将“在程序自动连接到Internet时，使用：”设置为“Internet设置”。其次，在“连接→网卡（网络适配器、网络介面卡）”选项中，进入“配置网络适配器”，确保“我的网卡连接到：”被选择为“默认单位设置”或“预设的工作设定”。最后，在“连接→网卡”选项中，选中本手机的网卡（一般有WLAN或WiFi Wireless Adapter等字样），然后在配置界面中选择“使用服务器分配的IP地址”或“自动获得IP地址”。此外，如果出于安全考虑，无线路由器没有广播SSID，则需在WiFi手机的“无线网络”配置项中找到SSID栏，填入对应的SSID名。如果连接过程中提示输入密钥，可选择“自动填入密钥”或手工输入。 

　　如今是一个技术进步神速的时代，在国内各大城市的公共场所，各种提供WiFi服务的热点早已融入大家的生活。现在就算一个路边馄饨摊，不装个WiFi也不好意思和人打招呼。不过面对各式如雨后春笋般繁杂WiFi热点，各位蹭网族们往往一打开设备，就变成森林里迷路的小白兔了。看起来像一根枯树枝的它其实是 一根WiFi信号强度探测器。它在造型上和前些日子的电视遥控装置有异曲同工之妙，设计的目的就是为了改进旧的无线网络探测器技术。使用方法很简单，只要双手握着末端的分叉，然后四处寻找WiFi信号即可，信号的强弱会在棒上用指示灯来显示，这与电脑上无线管理软件的信号强弱显示类似。 

编辑本段市场分析

　　Wi-Fi的规模商业化应用，在世界范围内罕见成功先例。问题集中在两个方面：一是大型运营商对这一模式的不认可：二是本身缺乏有效的商业模式。但基于Wi-Fi技术的无线局域网已经日趋普及。这将意味将来可以十分方便的应用。一旦存在Wi-Fi网络的公众场合，解决了运营商的互联互通，高收费，漫游性的问题，Wi-Fi将来从一个成功的技术转化为成功的商业。 诸多运营商先后涉足这一领域，且许多国家政府和城市使用该项技术打造无线化的国家和城市。且随着数码娱乐设备的普及，Wi-Fi在玩家中的热度再次高起来。据d-link等厂商提供的信息说，在过去一年内，无线路由器的销量以100%的幅度增长。 

　　对于公共无线局域网，在欧洲，仅BT最近宣布已在全英建设了50万余热区，在美国ATT继续发力WI-FI市场，通过欧洲大部分地区及中国新部署25000个Wi-Fi热区，意欲为那些商业先行者，远程工作的员工和移动用户提供更方便，更广泛的WIFI接入，这样一来，ATT在全球范围的Wi-Fi热区总数将达到12.5万个。 

编辑本段WAPI与WIFI

　　WIFI解禁问题再引关注 

　　WIFI(WirelessFidelity)与蓝牙技术一样，同属于短距离无线技术，是一种网络传输标准。在日常生活中，它早已得到普遍应用，并给人们带来极大的方便：白领们在星巴克中浏览网页、记者在会议现场发回稿件、普通人在自己家中随心所欲的选择用手机或者多台笔记本电脑无线上网…… 这些都离不开WIFI。 

　　但一直以来，由于工信部明令禁止支持WIFI功能的手机在国内获得入网许可，洋品牌手机要想进入中国大陆市场必须摘除WIFI模块或屏蔽该功能，成为被很多人戏称的“阉割版”手机。 

　　“如果进入中国市场的是‘阉割版’iphone，那发布之日就是我去买水货之时。”很多一直以来对WIFI功能被禁不满的iphone拥趸们都不约而同的表达了类似观点。 

　　想了解WIFI国内被禁的重要原因，就不得不提到另一个标准———WAPI的存在。2003年出台的WAPI标准(全名为无线局域网鉴别与保密基础结构)，作为我国自主研发、拥有自主知识产权的无线局域网安全技术标准，与WIFI是两个不同协议，最大的区别是安全加密的技术不同。出于对互联网安全的考虑，我国一直强烈建议推荐WAPI作为一个独立的国际标准。国内手机的WIFI功能之所以被取消，也正因为WIFI协议并非我国所认可。 

　　是WAPI胜利还是WIFI变相解禁 

　　我国本打算于2004年6月1日起强制实施WAPI标准，但遭到了英特尔等美国公司乃至美国政府的抵制，直至2009年6月WAPI首次获美、英、法等10余个国家成员的一致同意，将以独立文本形式推进为国际标准 

　　很多业内人士对5年前的WAPI和WIFI之争还记忆犹新。 

　　2003年底，国家质检总局和国家标准化管理委员会发布公告，称自 2004年6月1日起将开始强制实施WAPI标准。此举随即遭到了英特尔等美国公司乃至美国政府的抵制，并威胁将停止在中国开展无线业务，声称与WAPI 标准相比，西方公司更愿意采用它们自己的标准。2004年4月22日，中美两国经过谈判，当时的中国国务院副总理吴仪表示，中国同意美方提出的要求，将不强制实施WAPI标准。7月，中国向国际标准组织正式提交了WAPI提案，但之后中国的WAPI标准遇到了前所未有的阻击，WAPI标准成为国际标准一事被迫搁浅。 

　　谁曾想，这一等就是5年，直至2009年6月，事情才又有了重大转机。中国WAPI产业联盟公开确认，在近期的国际标准组织 ISO/IECJTC1/SC6会议上，WAPI首次获美、英、法等10余个国家成员的一致同意，将以独立文本形式推进为国际标准。有专家将此事件视为 “美方第一次开始履行‘推进WAPI成为国际标准’承诺的标志性事件”。 

　　按照目前工信部的最新政策，凡是加装WAPI功能的手机可入网检测并获进网许可证，原则是这类手机在有WAPI网络时可以使用WAPI接入，而搜索不到WAPI时，则可通过WIFI进行无线网络接入，但纯WIFI手机仍不能上市。 

　　2009年11月25日消息，全球网络通信芯片大厂博通(Broadcom)无线通信事业群无线局域网络事业部副总裁暨总经理Michael Hurlston 24日表示，博通无线解决方案已支持中国的“无线鉴别及保密基础结构”(WAPI)安全标准，可服务快速扩大的中国无线市场，提高博通在中国无线网络市场的市占率。 

　　Michael Hurlston表示，WAPI安全标准适用在中国销售的所有无线局域网络(WLAN)产品。也就是无线局域网络产品皆必须符合WAPI标准才能销售，因此博通结合重要的软硬件组件，以提供WAPI安全标准进而协助制造商为中国消费者提供各式各样透过WLAN联机的家庭网络产品和移动装置。 

　　研究机构In-Stat预估明(2010)年智能手机较2009增长20.5%，到2013年出货总量将达到7360万支，在手机的渗透率达31.5%，因此Michael Hurlston看好中国市场的增长性，积极发展支持WAPI标准的解决方案。 

　　至于目前博通的产品方向，Michael Hurlston指出，博通2002年开始发展Connectivity的WIFI产品，包含打印机、DSL、PC、802.11路由器等，至2008年的手机、便携影音播放机、数码相机与掌上电玩，自2009以来则以数字电视、STB、蓝光DVD播放机以及WII游戏机产品的WIFI芯片为主轴，预期在通过中国WAPI标准后，未来在无线芯片在中国的市占率可望持续提升。 

编辑本段关注

　　能否实现随时随地上网 

　　互联网的飞速发展给用户的工作和生活带来了极大的改变，因此，越来越多的用户希望摆脱只能在家里或办公室上网的模式，能够随时随地上网。天翼手机的诞生为这个“想法”提供了可能。 

　　据了解，通过对WiFi的支持，具备“C+W”功能的手机就可以实现高速无线对接，传输文件、同步数据、上网收发信息或聊天、以及浏览wap网页。现在很多餐饮和休闲场合已经安装了无线上网设备，用户只要打开手机就可以上网，而随着“无线城市”的建设，用户无疑希望可以通过手机实现随时随地上网，将移动互联网手机不虚此名。 

　　据了解，目前上海市已有超过4000个公共场所部署了上海电信的WiFi热点，五角场、徐家汇、大宁绿地、莘庄等主要商业区域均已覆盖。到2009年底，全市范围内的3G信号覆盖，WiFi热点覆盖数量将达到5000个以上，从而形成一张覆盖全市的高速无缝宽带网络。 

　　可否达到高速率上网 

　　“移动网络与固网的融合，是中国电信最大的优势，”中国电信上海公司副总经理张林德表示，目前上海电信正在建设的3G和WiFi网络方面，3G方式可以提供峰值达3兆/秒的接入速率，WiFi方式可以提供11~54兆/秒的接入速率。 

　　据中国电信集团高层介绍，未来一到两年，天翼手机的速率将提高到2到3兆，在WiFi覆盖的重点速率最高将达到10兆以上。 

　　很明显，高速率带宽作为承载各种信息应用的高速公路，其重要性恰似公路和机场，速率上去了，用户才能更好地使用各种应用，“C+W”功能的天翼手机无疑满足了这些特点。 

　　终端可选择面是否丰富 

　　3G时代终端是否丰富，功能是否强大是影响3G发展好坏关键。从这点来看，融合WIFI功能的天翼手机终端就不成问题。单纯就技术方面而言，手机带有WiFi技术其实并不是一个难题，因为WiFi技术本身就是一个通用的技术，将其嫁接在很多终端当中，技术上稍加一定的调试和改进，都可以实现无线上网的功能。通过对WiFi功能的支持，天翼手机可以高速无线对接，传输文件、同步数据、上网收发信息或聊天、以及浏览web网页。 

编辑本段未来发展

　　这两年内，无线AP的数量呈迅猛的增长，无线网络的方便与高效使其能够得到迅速的普及。除了在目前的一些公共地方有AP之外，国外已经有先例以无线标准来建设城域网，因此，WiFi的无线地位将会日益牢固。 

　　WiFi是目前无线接入的主流标准，但是，WiFi会走多远呢？在Intel的强力支持下，WiFi已经有了接班人。它就是全面兼容现有WiFi的WiMAX，对比于WiFi的802.11X标准，WiMAX就是802.16x。与前者相比，WiMAX具有更远的传输距离、更宽的频段选择以及更高的接入速度等等，预计会在未来几年间成为无线网络的一个主流标准，Intel计划将来采用该标准来建设无线广域网络。这相比于现时的无线局域网或城域网，是质的变革，而且现有设备仍能得到支持，保护人们的每一分钱投资。 

　　总而言之，家庭和小型办公网络用户对移动连接的需求是无线局域网市场增长的动力，虽然到目前为止，美国、日本等发达国家仍然是目前WiFi用户最多的地区，但随着电子商务和移动办公的进一步普及，廉价的WiFi，必将成为那些随时需要进行网络连接用户的必然之选。 

　　最近，业界纷纷传出WIFI已出现生存危机的消息。据国外媒体报道，日前很多企业仍然在WIFI这方面投入巨资，但从中赢利的企业几乎没有。据悉很多企业因WIFI而破产，前不久R Wireless公司也放弃了该项业务。那么WIFI的盈利情况是否真的出现危机了？ 

　　不可否认，WIFI技术的商用目前碰到了许多困难。一方面是受制于WIFI技术自身的限制，比如其漫游性、安全性和如何计费等都还没有得到妥善的解决。另一方面，由于WIFI的赢利模式不明确，如果将WIFI作为单一网络来经营，商业用户的不足会使网络建设的投资收益比较低，因此也影响了电信运营商的积极性。 但从WIFI技术定位看，我认为，对于电信运营商而言，WIFI技术的定位主要是作为高速有线接入技术的补充，将来逐渐也会成为蜂窝移动通信的补充。 

　　虽然WIFI技术的商用在目前碰到了一些困难，但这种先进的技术也不可能包办所有功能的通信系统。可以说只有各种接入手段相互补充使用才能带来经济性、可靠性和有效性。因而，它可以在特定的区域和范围内发挥对3G的重要补充作用，WIFI技术与3G技术相结合将具有广阔的发展前景。 

编辑本段功能发展

　　802.11n两阵营和解 下一代Wi-Fi标准将获批 

　　　据国外媒体报道，下一代Wi-Fi标准802.11n的两大主要阵营日前决定摒弃前嫌，共同向美国电气电子工程师学会(IEEE)提交一份统一标准提案。 

　　两大阵营TGn Sync和WWiSE，以及第三方组织MITMOT上月底表示，它们将整合各自的提案，形成一个统一的草案后于今年九月提交IEEE。最终的版本将于今年11月提交。下一代Wi-Fi网络的传输速率可以达到540Mbps，而TGn Sync和WWiSE是这一新标准最强有力的竞争者。过去近一年的时间里，TGn Sync和WWiSE一直坚持各自的802.11n标准，而且都获得了无线厂商的强力支持。 

　　WWiSE获得了德州仪器、Broadcom、 Conexant、 STMicro、 Airgo和Bermai的支持，而此前曾提交自有标准的摩托罗拉也加入了这一阵营；TGn Sync的支持者则包括英特尔、Atheros、Agere、英飞凌、思科、高通、北电网络、三菱、索尼、松下、飞利浦、三星、三洋和东芝。 

　　2008年3月，TGn Sync阵营在IEEE工作组的投票中取得领先，但并没有获得足以使WWiSE出局的多数票。随后在5月份的一次投票中，TGn Sync仍然没有建立起明显的优势。为了不至于使802.11n标准的制定陷入僵局，TGn Sync和WWiSE均意识到合作比对抗更有意义。事实上，TGn Sync和WWiSE的标准提案差异并不大，如果两大阵营下月能提交联合标准草案，这一标准几乎肯定会被IEEE 802.11n工作组批准。 

　　2009年9月14日消息，根据国外媒体报道，美国时间9月11日(北京时间9月12日)，美国电气电子工程师学会(IEEE)批准了无线局域网WiFi的一项新标准802.11n，该标准是802.11g的后续版本，理论上速率能达到300Mbps。 

　　据悉，IEEE是在美国新泽西州新伯朗世威的凯悦酒店召开相关会议上通过此项决定，IEEE的标准委员会正式批准通过802.11n标准。 

　　这一标准将要比现有的WiFi标准快上5到8倍。例如现有的802.11g标准能提供最高54Mbps的连接速度，但仅仅是新标准802.11n最高速率的1/6。该标准的产生很艰难，经过十几个版本的草案，802.11n标准才终于被正式批准。此时，距离802.11n概念问世已7年之久，距离第一版草案也长达6年。这一草案标准早在2007年初就已完成，迄今被修改的地方并不多。 

　　“建设802.11n网络用户可以分成两类，第一类是已经建了无线局域网后升级的用户，还有就是建设新的无线局域网用户。目前我们看到的状态，更多的对802.11n感兴趣的是后者，就是建全新的网络。”Matthew Gast同时也是企业无线局域网设备提供商卓纪思网络的首席战略师。Matthew Gast说：“很多学校也在积极的进行802.11n的研究和网络建设，其实有一些运营商已经开始对802.11n进行测试，或者是在进行部署方式的研究，我们可以预计在明年或者最近几年的时间里面，802.11n会在中国有一个很大的发展。”卓纪思网络技术经理林涛则表示，国内电信运营商虽没有开始真正部署，但是已经开始测试和研究。“因为对于运营商来讲真正要部署一个网络，前期要做很多工作。在今年有些运营商已经开始在做802.11n的测试和相关的研究。”WiFi网络和其他网络的互联互通问题也纳入了802.11n工作组的考虑范围。Matthew Gast说：“现在他们也在不断的修改一个标准叫做802.11u，这个标准就是解决和其他外部网络互联互通的问题，就是说以后的WiFi会和其他外部网络，比如4G网络进行互相联通。 

　　高速有线接入技术的补充 

　　　目前，有线接入技术主要包括以太网、xDSL等。WIFI技术作为高速有线接入技术的补充，具有为可移动性、价格低廉的优点，WIFI技术广泛应用于有线接入需无线延伸的领域，如临时会场等。由于数据速率、覆盖范围和可靠性的差异，WIFI技术在宽带应用上将作为高速有线接入技术的补充。 而关键技术无疑决定着WIFI的补充力度。现在OFDM、MIMO（多入多出）、智能天线和软件无线电等，都开始应用到无线局域网中以提升WIFI性能，比如说802.11n计划采用MIMO与OFDM相结合，使数据速率成倍提高。另外，天线及传输技术的改进使得无线局域网的传输距离大大增加，可以达到几公里。 

　　蜂窝移动通信的补充 

　　WIFI技术的次要定位——蜂窝移动通信的补充。蜂窝移动通信可以提供广覆盖、高移动性和中低等数据传输速率，它可以利用WIFI高速数据传输的特点弥补自己数据传输速率受限的不足。而WIFI不仅可利用蜂窝移动通信网络完善的鉴权与计费机制，而且可结合蜂窝移动通信网络广覆盖的特点进行多接入切换功能。这样就可实现WIFI与蜂窝移动通信的融合，使蜂窝移动通信的运营锦上添花，进一步扩大其业务量。 

　　WiFi是现有通信系统的补充，可看作是3G的一种补充 

　　无线接入技术则主要包括IEEE的802.11、802.15、802.16和802.20标准，分别指无线局域网WLAN（采用WIFI等标准）、无线个域网WPAN(包括蓝牙与超宽带UWB等）、无线城域网WMAN（包括WIMAX等）和宽带移动接入WBMA。一般地说WIFI可以提供热点覆盖、低移动性和高数据传输速率；WPAN提供超近距离的无线高数据传输速率连接；WMAN提供城域覆盖和高数据传输速率；WBMA则可以提供广覆盖、高移动性和高数据传输速率。 

　　对于电信运营商来说，WIFI技术的定位主要是作为高速有线接入技术的补充，逐渐也会成为蜂窝移动通信的补充。 当然WIFI与蜂窝移动通信也存在少量竞争。一方面，用于WIFI的IP话音终端已经进入市场，这对蜂窝移动通信有一部分替代作用。另一方面，随着蜂窝移动通信技术的发展，热点地区的WIFI公共应用也可能被蜂窝移动通信系统部分取代。但是总的来说，他们是共存的关系，比如一些特殊场合的高速数据传输必须借助于WIFI，象波音公司提出的飞机内部无线局域网；而在另外一些场合使用WIFI可以较为经济，象实现高速列车内部的无线局域网时。 

　　此外，从当前WIFI技术的应用看，其中热点公共接入在运营商的推动下发展较快，但用户数少并缺乏有效的盈利模式，使WIFI呈现虚热现象。所以，WIFI虽然是通信业中发展的新亮点，但是主要应定位于现有通信系统的补充。如果炒作过热，面对相对狭小的市场可能出现投资过度和资源闲置的状况。据报道，在美国T-Mobile移动通讯公司经营的遍布2000多家星巴克咖啡厅的“热点”网络，平均每天只有不到两个人使用，而运营商为此每个月就要花费数百美元。 

　　另外目前公共接入服务的应用，除了上网、接收email等既有应用之外，并未出现对使用者而言具有独占性、迫切性、必要性之应用服务，可使消费者产生另一种新的使用需求，这也是它难以大量吸引用户族群的原因。 百年来通信发展的历史证明，使用一种包办所有功能的通信系统是不可取的，各种接入手段的混合使用才能带来经济性、可靠性和有效性的同时提高。毫无疑问，第三代蜂窝移动通信（3G）技术是一个比较完美的系统，它有较高的技术先进性、较强的业务能力和广泛的应用。但是WIFI可以在特定的区域和范围内发挥对3G的重要补充作用，WIFI技术与3G技术相结合会有广阔的发展前景。 

编辑本段技术特点

　　一个Wi-Fi联接点网络成员和结构 

　　站点(Station) ，网络最基本的组成部分。 

　　基本服务单元(Basic Service Set, BSS) 。网络最基本的服务单元。最简单的服务单元可以只由两个站点组成。站点可以动态的联结(associate)到基本服务单元中。 

　　分配系统(Distribution System, DS) 。分配系统用于连接不同的基本服务单元。分配系统使用的媒介(Medium) 逻辑上和基本服务单元使用的媒介是截然分开的，尽管它们物理上可能会是同一个媒介，例如同一个无线频段。 

　　接入点(Acess Point, AP) 。接入点既有普通站点的身份，又有接入到分配系统的功能。 

　　扩展服务单元(Extended Service Set, ESS) 。由分配系统和基本服务单元组合而成。这种组合是逻辑上，并非物理上的--不同的基本服务单元物有可能在地理位置相去甚远。分配系统也可以使用各种各样的技术。 

　　关口(Portal) ，也是一个逻辑成分。用于将无线局域网和有线局域网或其它网络联系起来。 

　　这儿有3种媒介，站点使用的无线的媒介，分配系统使用的媒介，以及和无线局域网集成一起的其它局域网使用的媒介。物理上它们可能互相重叠。　 

　　IEEE802.11只负责在站点使用的无线的媒介上的寻址(Addressing)。分配系统和其它局域网的寻址不属无线局域网的范围。 

　　IEEE802.11没有具体定义分配系统，只是定义了分配系统应该提供的服务(Service) 。整个无线局域网定义了9种服务， 

　　5种服务属于分配系统的任务，分别为，联接(Association)，结束联接(Diassociation)，分配(Distribution)，集成(Integration)，再联接(Reassociation) 。 

　　4种服务属于站点的任务，分别为，鉴权(Authentication)，结束鉴权(Deauthentication)，隐私(Privacy)， MAC数据传输(MSDU delivery) 。 

　　Wi-Fi是一种无线传输的规范，一般的，带有这个标志的产品表明了你可以利用它们方便地组建一个无线局域网。而无线局域网又有什么好处呢？很明显——无须布线和使用相对自由。 

　　在中国大陆2006年截至,共有商业架设无线热点80000个左右，并有一些网站提供免费和收费的WIFI无线热点查寻功能 

　　但是，目前国内对于WIFI的态度是不予支持的。也就是说国内基本上不推进WIFI的，尽管现在国内的一些地方还是存在WIFI网络。 

　　现在的一些移动设备，因为国外在推行WIFI网络，所以一般都带有WIFI连接模块。而因为国内的原因，所以一些设备的国内版本就将WIFI模块去掉了。 

编辑本段在中国

　　北京无线城市一期建设已经进入尾声，由中电华通负责奥运场馆周边以及市内覆盖建设，主要提供奥运场馆外的游客上网等服务。 

　　北京无线城市建设，有北京市政府大力支持和原信息产业部认可，一期将完成1000个基站的建设。中电华通目前项目已经完成数百个WiFi Mesh和数十个WiMAX基站的布置。 

　　无线速率可达1Mbps 

　　上海嘉定是我国内地首个由政府签约的无线城市计划，项目建设200～300个WiFi基站。北京的规模更大，共有三期规划涉及全市城乡，无线宽带不提供语音服务,与3G为互补关系。 

　　目前，中关村、金融街、CBD等地区已经有无线宽带的覆盖，用户有WiFi功能的手机或笔记本可以稳定使用1Mbps速率。该网络目前处于调试阶段，并未做宣传推广，中电华通统计，仅在金融街每天的在线人数达1000～2000人。 

　　中电华通力争在奥运前完成环线（二环、三环）的全部覆盖。该公司仍在探索运营和收费模式，完善网络安全设置,未来进入正式运营对个人用户可能会有速率和资费的设定。 

　　采用WiMAX+WiFi技术 

　　北京的城市地形复杂且圈地竞争激烈，对于中电华通这样的运营商，光纤的铺设成本高昂;而WiMAX可以轻而易举的完成大的区域覆盖,回传数据代替光纤。 

　　由于WiMAX的芯片和笔记本等未能规模商用,因此该技术仅作为骨干传输;而WiFi作为“世界唯一的通用标准”,终端种类多且价格低廉,几乎所有笔记本都支持,建设基站后可迅速投入商用.中电华通一般将WiFi基站置于路边灯杆,这也是全球无线城市建设中解决站址问题的上佳方案。 

　　WiFi Mesh是一种新型公共无线局域网和城域网解决方案，其网络结构类似于渔网，从一个点到另一个点有很多路可以走，这样即使有个别站点故障仍然可以保持较好的覆盖。WiFi技术在几年间不断进步,WiFi Mesh的特点是：自动发现，自动组织，自动均衡，自动修复。 

　　无线北京 渐行渐近 

　　中电华通在宣武区春树街道办周围较早建设有WiFi Mesh网，无线宽带除了互联网接入，还有智能交通、视频监控等多种应用。 

　　宣武区信息办的网络状态稳定，信号好,居民反馈良好，信息办要求中电华通提供居民上网、数字家园、应急通信三个方面的业务。 

　　在网络建设中,频率问题、环保问题、站址问题等方面面的障碍均基本解决。无线宽带上网期待多年，北京无线城市在一期工程后还等待更大规模的建设。 

编辑本段认证

　　目前 Wi-Fi联盟所公布的认证种类有： 

　　* WPA/WPA2：WPA/WPA2是基于IEEE 802.11a、802.11b、802.11g的单模、双模或双频的产品所建立的测试程序。内容包含通讯协定的验证、无线网络安全性机制的验证，以及网络传输表现与相容性测试。 

　　* WMM（Wi-Fi MultiMedia）：当影音多媒体透过无线网络的传递时，要如何验证其带宽保证的机制是否正常运作在不同的无线网络装置及不同的安全性设定上是WMM测试的目的。 

　　* WMM Power Save：在影音多媒体透过无线网络的传递时，如何透过管理无线网络装置的待命时间来延长电池寿命，并且不影响其功能性，可以透过WMM Power Save的测试来验证。 

　　* WPS（Wi-Fi Protected Setup）：这是一个2007年年初才发布的认证，目的是让消费者可以透过更简单的方式来设定无线网络装置，并且保证有一定的安全性。目前WPS允许透过Pin Input Config（PIN）、 Push Button Config（PBC）、USB Flash Drive Config（UFD）以及Near Field Communication 、Contactless Token Config（NFC）的方式来设定无线网络装置。 

　　* ASD（Application Specific Device）：这是针对除了无线网络存取点（Access Point）及站台（Station）之外其他有特殊应用的无线网络装置，例如DVD播放器、投影机、打印机等等。 

　　* CWG（Converged Wireless Group）：主要是针对 Wi-Fi mobile converged devices 的 RF 部分测量的测试程序。 

编辑本段2.4G信道与频点对应关系

　　信道 频点（MHz） 

　　1 2412 

　　2 2417 

　　3 2422 

　　4 2427 

　　5 2432 

　　6 2437 

　　7 2442 

　　8 2447 

　　9 2452 

　　10 2457 

　　11 2462 

　　12 2467 

　　13 2472 

　　14 2484 

编辑本段WiFi与3G

前言

　　2003年以来中国移动通信技术和市场的热点一直集中在3G的出台时机以及3G该采用什么样的标准的讨论中。 

　　虽然对3G的关注程度在国内、国外设备厂商的推动、宣传和政府的大力支持下达到了前所未有的高度，但是我们更应该清醒地认识到中国3G发展的现状：受其技术成熟度以及缺少杀手业务、建设成本、运营牌照费用和欧洲市场发展不良等多种因素的制约，中国移动通信市场迟迟不能启动，运营商、设备制造商、芯片厂商、研究院所、内容服务商所共同期望的局面，3G兴起还未能实现。 

　　从未来的中国3G市场来看，语音业务对于移动运营商提高收入帮助不大，而且由于移动运营商数目的增加，语音业务带来的ARPU必然会呈现下降的趋势。因此，提供更多的数据多媒体业务，对于移动运营商维持用户忠诚度、提高网络利用率、增加业务附加值、获取最大利润等将会带来较大的帮助，这也是在部署3G前运营商所必须要考虑的问题。相比之下在芯片厂商、PC制造商、WiFi联盟成员、运营商的共同推动下，WLAN在部署上取得了实质性的进展。中国电信、网通、移动、联通都在实施自己的热点覆盖计划。前一段时期，甚至还有用WLAN代替3G的论调。但是从覆盖范围、传输速率、基本业务类别、可移动速率、前向扩展、演进走向等多方面综合分析，3G与WLAN不是一种可以互相取代的竞争关系，而是一种可以扬长避短的互补关系。目前，WLAN的推广和认证工作主要由产业标准组织WiFi（WirelessFidelity，无线保真）联盟完成，所以WLAN技术常常被称之为WiFi。 

发展方向

　　对于GPRS、CDMA1x、1xRTT、EV-DO、EV-DV等技术而言，上下链路数据业务的对称性是WiFi的一个明显优势。对于3G室内的2Mbit数据速率，WiFi也具有绝对的优势，它目前采用的是802.11b标准，理论数据速率可达11Mbit，实际的物理层数据速率支持l、2、5.5、11Mbit可调，覆盖范围从100-300m。随着802.11g/a、802.16e、802.11i、WiMAX等技术、协议标准的制定和完善，加上WiFi联盟对市场快速的反应能力，WiFi正在进入一个快速发展的阶段。其中，作为802.11b发展的后继标准802.16（WiMAX-WorldwideInteroperabilityforMicrowave Access全球微波接入互操作性），已经在2003年1月正式获得批准，虽然它采用了与802.11b不同的频段（10-66GHz），但是作为一项无线城域网（WMAN）技术，它可以和802.11b/g/a无线接入热点互为补充，构筑一个完全覆盖城域的宽带无线技术。WiFi/WiMAX作为Cable和DSL的无线扩展技术，它的移动性与灵活性为移动用户提供了真正的无线宽带接入服务，实现了对传统宽带接入技术的带宽特性和QoS服务质量的延伸。 

　　对于WiFi技术而言，漫游、切换、安全、干扰等方面都是运营商组网时需考虑的重点。随着骨干传输网容量和传输速率的提高，无论采用平面或者两层的架构都不会影响到用户的宽带快速接入；随着IAPP以及MobileIP技术的完善、IPv6的发展也可以最终解决漫游和切换的问题；802.11i标准的产生将提供更多的包括WPA2、多媒体认证等安全策略；不断成熟的组网方案和干扰预检测机制都可以减少频率资源开发带来的干扰。 

　　事实上，不同的标准化组织的工作与各类标准的制订，正是NGN发展进程中各方加强合作与标准融合工作的体现。WiFi/WiMAX的市场目标是成为宽带无线接入城域网技术，基本目标是要提供一种城域网领域点对多点的多厂商环境下可有效地互操作的宽带无线接入手段，以实现满足3G标准的以无线广域网WWAN为基本模式、以公众语音及多媒体数据为内容、在全球范围内漫游的个人手机终端的基本市场定位。WiFi/WiMAX也可以作为3G无线广域/城域、多点基站互联支持手段的补充。 

　　按NGN概念演进的下一代移动网，以终端、应用、服务为主导将成为市场发展的重要驱动力也是运营商赢利的关键。其互操作性和后向兼容性将成为不同标准化组织的工作考虑的一个重点。如果进行无生命力的重覆，其产品和技术终将为市场所淘汰，其唯一出路是在NGN及3G演进的基本概念上彼此融合，共同作出贡献。而且随着WiFi/WiMAX接入技术成本的逐步下降，电信运营商选择WiFi/WiMAX技术为消费者提供VoWLAN语音服务将成为可能。 

　　综上所述，WiFi/WiMAX的发展方向包括： 

　　*网络技术，覆盖更大的范围，从热点到热区到整个城市， 

　　*WiFi手持终端和VoWLAN业务必然成为潜在的应用模式。 

　　*基于IP的WiFi/WiMAX的交换技术和开放的业务平台，将使WLAN网络更智能、更易管理。 

　　*基于多层次的安全策略（WEP、WPA、WPA2、AES、VPN等）提供不同等级的安全方案，将使企业、个人用户可以根据不同的性价比来选择满足自己需要的安全策略。 

与3G技术的融合

　　1.基于全IP的网络架构 

　　不管是现在商用的还是正在试验的（CDMA2000/WCDMAR99/R4/TD-SCDMA）3G标准都不是基于全IP的网络，比如CDMA2000是基于ANSI-41;WCDMA99/TD-SCDMA是基于传统的GSM-MAP、R4软交换的承载和控制分离方式，而直到R5引入了IMS才实现全IP的核心网。显然全IP的核心网络也是3G发展的方向，采用基于全IP的核心网不但可以与无线接入方式独立地发展，还可以支持包括WiFi/WiMAX、WCDMA、Bluetooth等多种无线接入方式。在3G的R6中已经开始把WLAN和3G一同考虑了。 

　　2.共用开放的业务平台和运营支撑系统 

　　WiFi/WiMAX和3G不同的承载特性（吞吐量、延时、QoS、对称性等）为用户享受语音、数据、多媒体业务提供更多的接入方式选择；它们可通过共用开放的业务平台融合不同的业务引擎实现网络间互通；根据网络服务区内的性能，用户可以手工或者自动选择接入那个网络；同时支持WLAN和3G网络的运营支撑系统，可以对双网实现统一的运营管理、计费、甚至用户身份认证，最大限度降低网络建设、维护成本。 

应用的互补

　　两种网络技术在移动通信技术发展中将实现局部的融合，各自发挥优势、扬长避短，互补趋势集中体现在以下几个方面： 

　　1.语音和VoWLAN 

　　相对于满足大话务量、多用户数的3G技术，基于IP技术的WLAN网络更适合开展广播式的语音业务（PTT、多方会议、长途通话、广告发布等）。 

　　2.广域覆盖和区域覆盖下的数据业务 

　　相对于3G技术覆盖范围大、快速移动时仍能保持144kbit的数据速率的特点，WLAN技术在特定区域内满足用户高速数据传输的需求具有绝对优势。 

　　3.无线信道资源的利用 

　　3G分配的频率资源是有限的，而数据业务对信道的占用率极高，影响其同时接入的语音用户数量。如果规划特定区域（比如商业中心人群密集区）内把数据业务转移到WiFi/WiMAX的公共数据通道无疑将大大提高3G无线网络资源利用率。 

　　4.手持终端和Laptop/PDA结合 

　　传输数据速率高、Always0nLine和低使用费的Laptop/PDA可以满足商业用户大信息量的需求：携带更为方便、小巧的3G手持终端可以满足个人用户对快速消息的需求。 

开源的WIFI 项目

　　使用开源软件无线电 GNU Radio, BBN Technologies Internetwork Research BBN - BBN Technologies Internetwork Research ADROIT Project 在 DARPA 的赞助下编写 802.11 代码。GNU Radio 是免费的软件开发工具套件。它提供信号运行和处理模块，用它可以在易制作的低成本的射频（RF）硬件和通用微处理器上实现软件定义无线电。这套套件广泛用于业余爱好者，学术机构和商业机构用来研究和构建无线通信系统。 GNU Radio 的应用主要是用 Python 编程语言来编写的。但是其核心信号处理模块是C++在带浮点运算的微处理器上构建的。因此，开发者能够简单快速的构建一个实时、高容量的无线通信系统。 尽管其主要功用不是仿真器，GNU Radio 在没有射频 RF 硬件部件的境况下支持对预先存储和（信号发生器）生成的数据进行信号处理的算法的研究。 

结束语

　　目前，欧洲已经开始部署城域WLAN网络。在北美，据FCC估计，2006年商用的城域WLAN网络也会普及北美。可以预见随着WLAN技术的更加普及和3G网络的部署，WiFi/3G双模技术将会在不久的将来得到应用。 

　　未来无线通信领域的一个发展趋势是移动网络和无线接入网络的融合。因此人们又提出更高的发展目标那就是4G。4G系统应能实现全球范围内多种移动网络和无线网络间的无缝漫游，构筑一个移动网络和无线接入网的融合体，实现与WLAN的无缝连接。4G的无缝特性，包含系统、业务和覆盖等多方面的无缝性。其无缝性指的是用户既能任WLAN中使用，也能在蜂窝系统中使用；业务的无缝性指的是对话音、数据和图像的无缝性；而覆盖的无缝性则指4G系统应该能向全球提供业务。因此4G系统应当是一个综合系统，蜂窝部分提供广域移动性，WLAN提供热点地区的高速业务。 

编辑本段WIFI手机

主要特点

　　单模的WiFi手机虽然只具备一种通话模式，但它以自身的特性备受企业、集团的青睐，它的主要特点是： 

　　（1）：通话清晰、通话及时性； 

　　（2）：因为通过网络会话，通话费用较低； 

　　（3）：灵活性强，集团内可随时随地通话； 

　　（4）：无需布线 

　　（5）：设备简单 

主要分类

　　目前市场的WiFi手机分为两类，“单模WiFi手机”和“双模WiFi手机”。 

　　双模WIFI手机是指具备WIFI通讯模式和另一种通讯模式（GSM等）功能的手机，双模的WIFI手机在市场上比较多见，适合个体使用，缺点在于它的通话质量不是很清晰，而且通话延时较长。 

国内外状况

　　从目前来说，这项技术在国外已经非常普及，而国内从事研发该技术的公司主要集中在深圳，从真正意义上来说，国内WI-FI手机生产商在生产WI-FI手机的时候都会遇到很多技术瓶颈难以突破，很多技术还是需要通过跟国外的运营商合作才能完成。 

　　而真正能够独立研发并完成手机生产的只有深圳鲁科特科技有限公司。目前国内市场上流行的WI-FI手机大部分来自于国外品牌。但真正够做到视频通话，在国内和国际上，目前只有深圳鲁科特WI-FI手机突破该技术。并且做到三模一体，GSM+IDEN+WIFI V2IP。真正意义上来说，鲁科特WI-FI手机是第一款由中国人自己研发并设计的高端WI-FI手机。 

　　目前WI-FI网络已经获得国家政府的关注和认可，国家已经允许开放WI-FI网络，所以，WI-FI手机必定会在很短的时间内成为大众所熟知的通讯产品，而且一定会以低廉的价格和广泛的用途赢得消费者及各大企业的青睐。 

研究发现WiFi信号辐射或导致植物枯萎

　　在荷兰西部城市阿尔芬，研究人员将20棵白蜡树暴露在6个WiFi辐射源的范围内，他们发现离辐射源最近的树叶出现了暗色的光斑，而这些光斑会对树叶的表皮形成伤害进而造成枯萎。同时研究人员还发现，WiFi的辐射会减缓玉米棒的生长。 

　　在荷兰的城市地区，有70%的树木出现了类似症状，而10年前这个数据只有10%，不过树木相对稠密的森林还没有受到影响。参与该项研究的科学家并没有公布研究成果，他们认为还需要进行更加深入的研究来对这一结论进行确认。 

　　荷兰卫生机构随后也对此发表了一份声明，强调这只是初步的研究结果，科学家还需要通过多次调查来加以核实。基于目前这些信息而得出的结论，还不能确定WiFi辐射是损伤树木及其它植物的罪魁祸首。美国天普大学放射学和医学物理学方面的教授马文·泽斯金（Marvin Ziskin）也表示，患病树木和WiFi并没有什么直接的联系，同时也没有科学证据来说明是WiFi信号引发了这些症状。

